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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由南京海关提出并归口。
本文件起草单位：张家港海关综合技术中心、张家港海关后勤管理中心、南京海关、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、江海粮油（张家港）产业有限公司、路易达孚（张家港）饲料蛋白有限公司。
    本文件主要起草人：刘新、单经宇、马进、沈益骏、刘进涛、丁志平、李向浩、袁大炜、曹晓东、高云峰、纪媛媛。
涉及水运减载的进口散粮衡器鉴重技术规范

1　 范围

本文件规定了涉及水运减载的进口散粮衡器鉴重的基本要求、方法和程序。
本文件适用于装载于同一海运船舶同一航次且在国内中途港口减载的进口散粮最终一程船及其二程船装运货物全部运至同一目的港所实施的衡器鉴重工作。
2　 规范性引用文件

    下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 14250  衡器术语

GB/T 28013  非连续累计自动衡器
JJG 648  非连续累计自动衡器（累计料斗秤）
SN/T 0188.1  进出口商品衡器鉴重规程  第1部分：术语

SN/T 0188.2  进出口商品衡器鉴重规程  第2部分：衡器鉴重通则

SN/T 0188.3  进出口商品衡器鉴重规程  第3部分：汽车衡器鉴重

SN/T 0188.7  进出口商品衡器鉴重规程  第7部分：电子料斗秤鉴重
3　 术语和定义

GB/T 14250、GB/T 28013、JJG 648、SN/T 0188.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
（衡器）计重 weighing by weighing instrument
以衡器确定货物的重量。

3.2

（衡器）鉴重 weight survey by weighing instrument

对衡器计重的标准、方法、程序、过程及其结果进行鉴定，以确认货物的重量。

3.3

减载 lightening

装载于同一船舶同一航次的部分货物在中途港口进行卸载。
3.4

驳运 lightering

货物从海运一程船减载至内河二程船并转运至目的港。
3.5

减载港 lightening port

供海运一程船货物减载至内河二程船的港口。
3.6

目的港 port of destination

买卖合同规定的最后卸货港口。
3.7

一程船 oceangoing cargo vessels

将货物从装货港运至目的港的远洋海运货船。
3.8

二程船 lighter or barge

将减载货物从减载港转运至目的港的内河驳运小船。
4　 基本要求
4.1  工作条件

4.1.1  减载港和目的港应配备专职司秤人员和鉴重人员，相关人员应经过专业培训方能上岗。
4.1.2  减载港和目的港重量鉴定实施单位、港务码头、代理单位、收货人，应恪守职业道德，树立大局意识，积极沟通、相互配合，及时通报鉴重有关情况。

4.1.3  鉴重工作中所用衡器应取得有资质计量部门出具的检定合格证书并在有效期内使用，或经有资质计量部门校准且未超过1年。
4.1.4  减载港和目的港的卸载码头、衡器计重室应配置必要的监控设施，以便司秤人员和鉴重人员可观察鉴重场所相关位置有无异常情况。
4.1.5  衡器计重室应订立严格的衡重、放行、数据传递与保存以及交接班制度。
4.1.6  在风力过大及雨雪等因素影响衡重数据的准确性与可靠性时应暂停衡重作业。
4.2  技术条件
4.2.1  衡重准确度应优于0.2%。
    注：国际惯例或相关行业规范另有要求的除外。

4.2.2  应使用非自动衡器或非连续累计自动衡器，但均应为静态衡重；非自动衡器应符合 III 级标准，非连续累计自动衡器应符合0.2级标准。
4.2.3  大中型衡器分度数与分度值的设定应满足衡器鉴重准确度的要求。
4.2.4  凡附有仪表自校装置的，在衡器使用中应进行自校。
4.2.5  衡器检定和使用中的允许误差应符合表1的规定。
表1  衡器检定和使用中的允许误差
	检定称量
	允许误差（d）

	中准确度级 III
	首期与后续检定
	使用中检定

	0～500 d
	±0.5 d
	±1.0 d

	500 d～2 000 d
	±1.0 d
	±2.0 d

	2 000 d～10 000 d
	±1.5 d
	±3.0 d

	    注：d——标尺分度值，即衡器最小示值。


4.2.6  对计量用衡器应建立相应的技术档案，记录衡器品牌、生产厂家、生产日期、安装与使用时间、周期检定记录（原始与调动后）与检定合格证书复印件、日常使用中的试验数据（包括重复性、比对等）、维修情况以及计算机软件情况等必要信息。对衡器运行出现的偶发故障、原始数据和修调数据以及处理全过程等，应进行详细记录。
4.2.7  二程船应符合以下要求：
a)  船舶所有证件齐全，持有有效的船舶检验证书，且经当地重量鉴定实施单位备案登记；

b)  所有船员持证上岗，承运人信誉好、负责任，船舶管理规范；

c)  配备用于舱盖板上加盖的防雨毡布和其它保护货物设施，确保承运散粮安全；

d)  货舱清洁卫生，舱内无影响拟装散粮品质的矿物、化肥、水泥、煤屑、化工品、油渍、灰尘、老鼠及害虫，无有毒有害残留物；

e)  货舱干燥，舱内各部位无积水、漏水、漏油、油渍、汗水及潮湿现象；

f)  货舱无异味，舱内无油味、漆味、腥味、臭味及其他可能影响拟装散粮品质的气味；

g)  设备紧密完好，舱内固定设备如舱盖、护货板、人孔盖、污水沟盖板、污水井盖板等密闭完好，能够保证拟装散粮质量完好、数量无损的要求；

h)  配置必要监控设施，保证航行途中相关人员可观察货舱相关位置有无异常情况；

i)  配置船舶自动识别系统（AIS系统），保证航行途中鉴定相关人员可查询航行轨迹。

4.3  安全条件
4.3.1  进入鉴重现场的人员应遵守SN/T 0188.2的有关安全规定。
4.3.2  遇恶劣天气，影响衡重数据的准确性与可靠性时应暂停开展鉴重工作。
4.3.3  在鉴重过程中，发现其他不符合安全要求的情况，应及时要求相关方消除安全隐患。
5  方法

5.1  一程船在减载过程中，减载港重量鉴定实施单位进行监视卸载，减载结束后对二程船加施封识。一程船及其二程船抵达目的港后，目的港重量鉴定实施单位对二程船进行启封，对一程船及二程船的卸载过程进行监视，督促收货人分船卸货，并以衡重方式分别鉴定一程船和二程船所卸散粮的重量。
5.2  交货批散粮总重量为减载散粮总重量和一程船剩余散粮重量之和，按照公式（1）和公式（2）计算。
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5.3  对于传输入筒仓的散粮可采用料斗秤进行计重，对于传输系统中撒漏货物应及时进行清扫收集并加入传输系统中，或另行采用衡器称量。

6  程序

6.1  准备工作
6.1.1  进口散粮的收货人或者其代理人应当在规定的地点和期限内向减载港和目的港重量鉴定实施单位提出衡器鉴重申请。
6.1.2  进口散粮的收货人或者其代理人制订减载作业计划，向减载港和目的港重量鉴定实施单位申报重量。
    注：减载港申报重量在一程船靠泊前先进行重量预申报，减载货物重量确定后改单；目的港申报重量为提单总重量扣除减载货物重量。
6.1.3  根据减载作业计划，进口散粮的收货人及时备好符合适载要求的二程船靠泊减载港指定地点，二程船数量不得超过3艘。
6.1.4  减载港和目的港重量鉴定实施单位受理申报时应注意相关单证及其所附材料的内容是否齐全、有效。
6.1.5  在衡重前，应按相应的检定或计量操作规定对衡器状况和性能进行检查与校验，对传输管道旁路进行封识。
6.2  二程船适载检验
6.2.1  以白布、白手套擦拭等方法，对舱内舱底、四周舱壁、护货板、舱顶、舱口四周、舱盖板、舱内管路、加固材料等部位进行清洁卫生检验，各部位无影响拟装散粮品质的残留物、灰尘、虫害及鼠害等。对舱底木质的活动部分掀开木板进行检验，应无上述杂物。

6.2.2  检验船舱干燥程度，舱内应无积水、油滴、漏水、漏油及汗水等情况，舱内木质部位应无潮湿。舱底表层的木质结构以下无积水且无潮湿现象。

6.2.3  以嗅觉等方式检验舱内各部位，无影响拟装散粮品质的气味。

6.2.4  对舱内所有设备进行检验，舱内两侧或四周的护货板应完整齐全，舱内污水井井盖完好，井内污水管或污水沟及甲板舱的泄水管畅通，通过货舱的各种管道完好，底层舱或下层甲板舱的舱盖板齐全。

6.3  减载
6.3.1  减载前，对一程船内货物的总体状况进行舱口检视，如发现舱内有货损或情况异常应建议承运人或收货人申请验残。

6.3.2  减载前，查看一程船与岸边或二程船之间的铺垫是否有效防止货物落江或落海；查看船边码头场地和二程船甲板是否足够清洁干燥，以免货物被污染。
6.3.3  减载过程中，监视卸载，防止卸货过程中出现在散粮中混入杂质、产生水湿或损坏、变质、丢失等情况。
6.3.4  减载结束后，督促相关责任方清扫回收撒落在码头、舱盖板、甲板及其他防撒漏铺垫材料上的散粮至一程船或二程船货舱内，或另行灌包集中存放舱内随船装运。
6.3.5  对减载过程应按规定要求填写工作记录（见附录A），包括一程船船舶概况、一程船减载情况、二程船船舶概况、二程船装载情况、一程船与二程船水尺计重参考重量情况等。

6.4  施封
6.4.1  减载完毕关闭舱盖，必要时督促船方加盖防雨毡布并绑绳加固。
6.4.2  对所有二程船各货舱的舱口、人孔及其他所有可以进出货舱的通道口加施专用封识。施封应牢固到位，不能松脱或可拆卸。
6.4.3  做好封舱工作记录，记录包括封识所处位置及封识号等内容。

6.4.4  减载港鉴定人员在所有二程船靠泊目的港前应将封舱工作记录及时传递给目的港鉴定人员。

6.5  驳运
6.5.1  开航前检查监控系统和船舶自动识别系统（AIS系统），确保整个航行途中正常运行。

6.5.2  二程船装载完毕后及时开航，按合同约定航行要求抵达指定目的港。

6.5.3  全程跟踪二程船的航行动态，实施在途监管。
6.5.4  督促承运人航行途中加强散粮和封识防护巡查，严禁私拆封识，填写巡查记录，抵达目的港后第一时间交于鉴定人员。

6.6  启封
6.6.1  二程船抵达目的港后，及时收集封舱工作记录、散粮交接记录、全程监控视频等信息。
6.6.2  根据封舱工作记录，启封货舱，开展检验，散粮应无异常。
6.6.3  做好启封工作记录，对二程船运输状况进行有效性评价，对不符合要求者降低信用等级。

6.7  卸载与衡重
6.7.1  卸载前，一程船、二程船与岸边之间应有效铺垫，以防货物落江或落海；船边码头场地应保持清洁干燥，以免货物被污染。
6.7.2  督促收货人分船卸货，按SN/T 0188.3或SN/T 0188.7操作规程分船衡器鉴重，卸载过程实施监视。

6.7.3  在计重过程中，司秤人员要遵守值班制度，填写好设备运行日志、巡视记录和值班记录。
6.7.4  卸载结束后督促相关责任方及时清扫撒落在甲板、铺垫材料、码头、传输系统上散粮，全部计入总重量。
6.7.5  鉴重人员按规定填写鉴重过程工作记录（见附录B），记录列明一程船剩余散粮衡重量、各二程船衡重量及整船交货批总重量。
6.8  结果处理
6.8.1  审核汇总

6.8.1.1  目的港重量鉴定实施单位对经减载的一程船及相应的二程船上的散粮在目的港口岸的卸载重量进行汇总，并将结果及工作记录单传输至减载港重量鉴定实施单位。

6.8.1.2  减载港重量鉴定实施单位在规定期限内收到减载重量鉴定结果及相关工作记录后出具从一程船减载至二程船的散粮重量鉴定证单。
6.8.1.3  目的港重量鉴定实施单位对一程船剩余货物卸载衡器鉴重结果进行汇总，根据一程船及相应二程船卸载衡器鉴重总结果统一对外出具重量鉴定证单。
6.8.2  具体问题的处理

6.8.2.1  对于多港分卸中发生的问题，各卸货港重量鉴定实施单位应通过充分交流和探讨妥善解决。
6.8.2.2  减载港重量鉴定实施单位发现重大货损时，应及时通知目的港重量鉴定实施单位，各港可互相派员进行会同检验鉴定。

6.8.2.3  目的港重量鉴定实施单位获知本港将卸的货物已存在残损，应及时联系减载港重量鉴定实施单位，核查其提供的相关资料，做好鉴定工作。
附  录  A
（资料性）
减载二程船封舱工作记录
减载港一程船情况

	一程船船名
	
	货名
	
	减载港
	

	二程船船数
	
	抵港-离港时间
	-
	开工-完工时间
	-


减载港二程船情况
	二程船船名
	
	封舱时间
	
	封舱地点
	

	靠泊-离港时间
	-
	开工-完工时间
	-


封舱位置及封号情况

	舱号
	位置及封号
	数量

	舱1
	人孔
	前
	                  
	舱盖
	前
	
	

	
	
	
	
	
	后
	
	

	
	
	后
	
	
	左
	
	

	
	
	
	
	
	右
	
	

	舱2
	人孔
	前
	
	舱盖
	前
	
	

	
	
	
	
	
	后
	
	

	
	
	后
	
	
	左
	
	

	
	
	
	
	
	右
	
	

	舱3
	人孔
	前
	
	舱盖
	前
	
	

	
	
	
	
	
	后
	
	

	
	
	后
	
	
	左
	
	

	
	
	
	
	
	右
	
	

	舱4
	人孔
	前
	
	舱盖
	前
	
	

	
	
	
	
	
	后
	
	

	
	
	后
	
	
	左
	
	

	
	
	
	
	
	右
	
	

	舱5
	人孔
	前
	
	舱盖
	前
	
	

	
	
	
	
	
	后
	
	

	
	
	后
	
	
	左
	
	

	
	
	
	
	
	右
	
	

	注：如无上述选项划去，如不够页面另附。


                                                                  施封人：                

附  录  B

（资料性）
衡器鉴重汇总及工作记录

货物申报情况

	批号
	
	货名
	
	申报重量
	吨
	装货港
	


目的港一程船情况

	一程船船名
	
	船籍
	
	船龄
	年
	目的港
	

	靠泊-离港时间
	-
	开工-完工时间
	-


目的港二程船情况

	二程船船名
	启封情况
	靠泊-离港时间
	开工-完工时间

	
	
	-
	-

	
	
	-
	-

	
	
	-
	-


重量鉴定情况                              

	检验标准
	
	鉴定时间
	
	鉴定地点
	

	衡器情况
	规格
	衡器有效期
	衡器检测情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	船名
	实衡重量汇总（吨）
	所用衡器
	实衡重量（吨）

	一程船
	


	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二程船
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	二程船重量合计（吨）
	
	
	

	共计到货总重量（吨）
	
	溢/短重（吨）
	


鉴定人：                                                   审核人：                                   

参 考 文 献

[1] 中华人民共和国进出口商品检验法（中华人民共和国主席令第81号）
[2] 中华人民共和国进出口商品检验法实施条例（中华人民共和国国务院令第752号）
[3] 进出口商品数量重量检验鉴定管理办法（海关总署令第262号）

[4] 进口大宗货物分港卸货法定鉴定工作管理规定（国质检检〔2009〕518号）
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